01.02.2023 г.

                                             УТВЕРЖДАЮ
               Директор ООО фирмы «ПРОМА»
_________________         И. Д. Загороднев
Датчики-реле уровня сыпучих материалов серии «ДУ»
	Рисунок датчика
	Тип датчика
	L длина погружаемой части, м
	Цена, в руб. 
(без учёта НДС)

	
	
	
	220 В перем.
	110 В перем.
	24 В перем
	24 В пост.
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	ДУ- 05
Ротационный механический датчик предельного уровня сыпучих материалов в стальном корпусе. Устанавливается на поверхности резервуара как вертикально, так и горизонтально. IP55, присоединение фланцевое. Выходной сигнал переключающий контакт (реле). Допустимая температура контролируемой среды
-40…+400°С
	0,2
	6 950

	7 950
	7 500
	8 350

	
	
	0,3 

(по заказу)
	7 800
	8 800
	8 800
	9 250
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	ДУ- 05 - хх
L- длина погружаемой части
Ротационный механический датчик предельного уровня сыпучих материалов в стальном корпусе. Устанавливается на крыше резервуара вертикально.  IP55, присоединение фланцевое. Выходной сигнал переключающий контакт (реле). Допустимая температура контролируемой среды
-40..+400°С.
	0,6
	8 150
	9 150
	9 150
	9 600

	
	
	1,0
	8 800
	9 800
	9 800
	10 250

	
	
	1,6
	9 350
	10 350
	10 350
	10 800

	
	
	2,0
	10 250
	11 250
	11 250
	11 650
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	ДУ- 03 - хх
L- длина погружаемой части
Ротационный механический датчик предельного уровня сыпучих материалов в стальном корпусе. Устанавливается на поверхности резервуара вертикально. IP55, присоединение фланцевое. Выходной сигнал переключающий контакт (реле). Допустимая температура контролируемой среды
-40…+400°С. Длинна датчика по заказу (не более 2м.)
Имеет возможность плавной регулировки длины погружения.
	0,2
	7 600
	8 550
	8 550
	8 950

	
	
	0,6
	8 800
	9 750
	9 750
	10 200

	
	
	1,0
	9 300
	10 250
	10 250
	10 650

	
	
	1,6
	10 600
	11 550
	11 550
	11 950

	
	
	2,0
	10 750
	11 650
	11 650
	13 200
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	ДУ-04
Ротационный механический датчик предельного уровня сыпучих материалов в стальном корпусе. Устанавливается на боковой поверхности резервуара под углом. IP55, присоединение фланцевое. Выходной сигнал переключающий контакт (реле). Допустимая температура контролируемой среды -40…+400°С.
	0,3
	8 250
	9 250
	9 250
	9 700
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	ДУ-06-хх
Ротационный механический датчик предельного уровня сыпучих материалов в стальном корпусе. Устанавливается на боковой поверхности резервуара под углом. IP55, присоединение фланцевое. Выходной сигнал переключающий контакт (реле). Допустимая температура контролируемой среды -40…+400°С.
Имеет возможность плавной регулировки длины погружения.
	0,2
	8 550
	9 500
	9 500
	9 900

	
	
	0,25
	8 650
	
	
	

	
	
	0,6
	9 100
	10 000
	10 000
	10 450

	
	
	1,0
	9 600
	10 500
	10 500
	10 950

	
	
	1,6
	10 900
	11 850
	11 850
	12 250

	 №
	Рисунок
	Описание
	Цена, руб.

	1
	Типовая лопатка (Т)
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	Комплектуется по умолчанию, подходит для основных типов сыпучих материалов.
Рекомендуется применять данный тип лопатки для контроля уровня материалов с насыпной плотностью от 500 г/л (500 кг/м3) и более.
	0

	
	Двойная лопатка (Д) 
(по заказу)
[image: image7.jpg]70MM 240Mm





	Рекомендуется применять данный тип лопатки для контроля уровня лёгких материалов с насыпной плотностью от 100г/л (100кг/м3) до 500 г/л (древесная стружка, опилки и др.)
	+500

	2
	Температуры окружающей среды (Е)
Изготавливается по умолчанию для температуры окружающей среды, °С 0…+60
	0

	
	Температуры окружающей среды (ХЛ) (по заказу)
Допустимая температура окружающей среды, °С -50…+60
«зимнее» морозостойкое исполнение (зимняя смазка). 
	+500 

	3
	При заказе не типовой длины (по заказу) погружаемой части
	+ 500


Пример заказа: 
ДУ-03-1,0-220В-Т-Е 
- датчик уровня 03 модификации 
- длина погружаемой части 1м;
- напряжение 220В
- (Т) типовая лопатка (не двойная) 
- (Е) типовая температура окружающей среды (не морозостойкий  0… +600С)
· Наценка 10% (накладные расходы: учитываются затраты на упаковку и доставку до транспортной компании) - при единовременном заказе датчиков уровня сыпучих материалов на сумму до 15 000 рублей
· При сумме заказа от 15 000 рублей накладные расходы не учитываются.
	Опции для датчиков уровня

	1
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	Монтажная деталь «ПД-3» 
Применяется для облегчения и удобства монтажа 
датчиков уровня на действующем оборудовании. 
Внутренний диаметр   84 мм
Внешний диаметр       132 мм
	600

	2
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	Блок питания переменного тока ≈24В «БП-220/24» (мощность 250ВА)
Используется для питания датчиков с переменным напряжением 
 ≈24В, 50Гц
 Возможность подключения до 50 датчиков одновременно.
	Цена уточняется 
при заказе

	3
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	Блок питания постоянного тока ≈24В «БП-220/24» (мощность 60Вт) 
Возможность подключения до 10 датчиков одновременно.

	Цена уточняется 
при заказе
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